# Конфигурация управляющего модуля кластеризации (CPE\_ClusterProcessor )

Назначение: Управляющий модуль кластеризации (CPE\_ClusterProcessor) предназначен для выполнения вспомогательных работ по подготовке данных для универсального модуля кластеризации и организации вызова методов универсального модуля кластеризации ***в контексте реализации методик параметрической диагностики проекта «ВД-SCADA»***. Управляющий модуль также реализует интерфейс с методикой через класс Slice и CPE\_ClusterProcessorCfg.

В описании используется понятие коллекции кластерного узла. Под кластерным узлом понимается структура, полностью описывающая параметры вызова и конфигурацию универсального модуля кластеризации (ClusterProcessor).

CPE\_ClusterProcessor содержит объект - коллекция кластерных узлов:

List< CPE\_ClusterProcessorNodeCfg >

где CPE\_ClusterProcessorNodeCfg это структура со следующими полями:

{

List< ClusterProcessorCfg> cp\_cfg;

List<List< int>> InputsArrayIndex;

List<List< int> >OutputsArrayIndex;

List<int> NodeDecimation;

List<double> ClusterizationUpdateInterval;

}

где ClusterProcessorCfg> cp\_cfg – коллекция конфигураций универсального модуля кластеризации;

List< int> >InputsArrayIndex - индексы массивов входных данных в объекте Slice;

List< int> >OutputsArrayIndex - индекс массива выходных данных в объекте Slice;

List< int> NodeDecimation – модуль ClusterRT будет выполнять расчет каждый NodeDecimation раз, пропуская остальные вызовы;

List< double> ClusterizationUpdateInterval – модуль, создания кластеров ClusterCreator будет вызываться через ClusterizationUpdateInterval мс.